Инертная атмосфера.

Предоставлено MoonLight'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=404682

Покупаешь в табачном ларьке баллон для заправки зажигалок - они обычно продаются вместе с наконечниками, - на которые превосходно можно нацепить ПВХшный шланчик.

Под ПВХ имеется в виду прозрачный пластичный материал, из которого эти шланчики чаще всего и делаются - ищи их на строительных/хозяйственных рынках. Они, кст, гораздо дешевле резиновых, что продаются в химфирмах. Этот ПВХ устойчив ко всем обычным р-рителям, кроме ацетона - в оном он медленно набухает и через несколько часов под рефлюксом растворяется - не спрашивай у меня, откуда я это знаю

По куску таких шланчиков разного диаметра - причём таких, чтобы они плотно входили друг внутрь друга - тебе стОит иметь в любом случае - они просто незаменимы для различных соединений. Кроме того, они термопластичны - т.е., становятся довольно мягкими и тягучими при нагревании в кипятке, а по охлаждению опять обретают твёрдость. Идеальный материал для юхимика, в общем.

Ну так вот. Надеваешь на баллон наконечник, на наконечник - шланчик, и - вуаля, инертная продувалка готова.

Никаких особых мер предосторожности в отношении огня принимать не надо. Ну, разве только горящие спички не кидать внутрь колбы. Любой, имевший дело с газовыми печками, знает, какова взрывоопасная концентрация пропана/бутана - чтобы взорвалась вся комната, надобно полбаллона в неё выпустить. Газового (кухонного) баллона.

Ну, это я не из личного опыта, а так, на глаз говорю. В любом случае, про масляные ловушки - это ни к чему, однозначно.

Единственный недостаток - бутан неплохо растворяется в неполярных р-рителях, создавая таким образом разрежение в колбе - т.е., если колба негерметична, то подсасывая воздух. Чтобы избежать этого, можно продуть р-цию уже под рефлюксом, если таковой требуется. Или ишшо чего.

MoonLight

Назад к Техчасти