Ультрафиолет и кварцевые реакторы.

Предоставлено Fallen_Angel'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=388348

Для проведения различных радикальных реакций часто нужен кварцевый реактор, купить его крайне дорого - простая кварцевая пробирка диаметром 2-3 сантиметра стоит 1-1,5 тысячи, а литровая колба из кварца -более 2х тысяч. Поэтому применяем свои мозги:

В магазине (птичке, радиорынке) покупается ультрафиолетовая лампа (бактерицидная) - она выглядет как обычная лампа дневного света, только без белого покрытия изнутрии. Можно взять бактерицидную лампу для воздухоочистителя - она размером значительно меньше, только нужно срезу взять и дроссель к ней. Она пропускается через большую пробку, затыкаешь этой конструкцией толстую трубку, диаметром сантиметров несколько, сверху затыкаешь ещё одной пробкой и получаешь простейший реактор для работы с ультрафиолетом. Причём произвольных размеров - бактерицидные лампы бывают по 1,5 метра длинной. Единственное но - эти лампы низкого давления - излучают ультрафиолет в узком диапазоне, поэтому не всегда применимы. Поэтому лучше использовать лампы высокого давления - те, что стоят в уличных фонарях - они излучают ультрафиолет в широком спектре частот.

Берём лампу, раскалываем внешнюю колбу с белым покрытием и получаем источник жёсткого ультрафиолета (опять же, нужен дроссель, только соответствующей мощности). Если объём рм небольшой, то берём кусок бактерицидной лампы (можно использовать и лампу дневного света, только отмыть её от люминофора), затыкаем её пробками, трубками, итд, наливаем рм и ставим рядом с уф лампой.
Если работать приходится с большим объёмом, то в первый реактор вставляем не лампу, а кусок трубки из под лампы, а уже в эту трубку пихаем наш источник. Здесь только надо предусмотреть эффективное охлаждение, лампы высокого давления сильно греются.

Вроде всё просто и дёшево.

При внешнем облучении я использую ДРЛ400, при внутреннем - ДРЛ125. Смысл в том, что источник из ДРЛ400 имеет в ширину более 2,5 сантиметров, и забить его куда-нибудь сложно, а ДРЛ125 - что-то около 1,5 см. Он идеально подходит для описанного мной реактора.

Как правильно заметил Гарин, стекло от лампы дневного света действительно обычное, а вот про бактерицидную лампу точно не знаю - стекло легкоплавкое, то есть не кварцевое, но наверное специальный состав стекла.

Гарин:

Хочу предупредить!
Излучение жесткое и интенсивное (ДРЛ - 400)
Обязательно одевать очки для защиты глаз от ультрафиолета,
да и лицо прикрыть неплохо.
Действие не мгновенное, а отсроченное примерно полчаса.
Резь в глазах, трудно их открыть.
Помогают примочки из чая (без сахара )
Для ожога достаточно экспозиции 10-15 сек прямой
(да и отраженной) засветки.

Опыт не свой, а одного коллеги по работе. Был сварщиком,
все хвастался, что его ультрафиолет не берет!
Агащазблин!

Но вроде все обошлось, глаза только два дня болели.

Это я, повторюсь, про ДРЛ - 400 говорю.
Взятой с уличной лампы.
С бактерицидными проще и безопаснее

ЛатентИкс:

Если вы собираетесь проводить реакции с участием ультрафиолета, то одним из самых лучших его источников является ртутная лампа сверхвысокого давления с шаровым балоном(дрш 250, дрш 500, дрш 1000 самая мощная из них).Купить лампы можно почти на любом радиорынке, но для ее запуска нужен дросель, 3 кондера и высокочастотный инжектор.Купить все это в месте будет удобнее(эти лампы применялись в старых лучевых осцилографах и в какихто микроскопах там они уже стоят с системой пуска и с линзой). Работать с ними нужно только в защитных очках(самая маломощная из них дрш 250(250вт) дает мощный луч синего цвета(из-за ионизации воздуха) длинной примерно 10м). Удачи в синтезах.

Назад к Техчасти