Автономная насадка для перегонки без проточной воды.

Предоставлено Zealot'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=399000

Устройство и принцип действия:

Данная насадка применяется в случае когда подвод воды затруднителен, "циркулятор Гарина" кажется слишком шумен, а перегонять тем не менее надо. Т. е. ночью, дома, либо когда кухня занята.
Данный тип насадок универсален и может применяться как для ректификации, так и для обычной
перегонки любых жидкостей с Ткип<100°C. У насадки для обычной перегонки отсутствует дефлегматор_1.
Прекрасно зарекомендовала себя при отгонке метанола из метанолсодержащих жидкостей и перегонки практически любых органических растворителей. В ловушку_2 заливается обычная холодная вода, зимой - вода+снег. Вода в ловушке меняется в среднем раз в 1,5-2 часа, зимой еще реже. Благодаря тому, что горячие пары жидкости поступают из трубки_3 (ее длина выбирается произвольно и зависит от диаметра плиток, но обычно 12-15 см) в верхнюю часть ловушки, вода там нагревается весьма сильно и постепенно испаряется. Вода же в нижней части ловушки остается весьма холодной даже по истечении достаточно длительного срока и ловушка, таким образом, не теряет своих конденсирующих св-в. Весь прибор для перегонки монтируется двумя лапками на одном штативе (одна лапка держит муфту колбы, другая обхватывает ловушку_2) и на одном лабораторном столе может без труда разместиться до 4 приборов, позволяя, таким образом, поставить производство на поток.

Назад к Техчасти