Простая тигельная печь до 1000'C.

Предоставлено Fallen_Angel'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=401040

Вашему вниманию предлагается простая тигельная печь, дающая нагрев порядка 1000'С. Ею я благополучно пользуюсь уже несколько лет, несмотря на то, что имею доступ к мощным лабораторным печам. Этому способствуют её преимущества:

1. Крайняя простота изготовления, доступность и дешевизна материалов - она изготавливается за два-три часа и обходится в 20-50 рублей.
2. Компактность и мобильность. Легко помещается в полиэтиленовом пакете и переносится в любое место.
3. Высокая рабочая температура.
4. Большой полезный объём - примерно 1 литр, что позволяет использовать 0,5 -1 кг реактива или до нескольких килограмм металла. Для лабораторных целей вполне достаточно.
5. Экономичность. Мощность 1,5 кВт, что меньше мощности электрического чайника.

Конструкция видна на фотографиях:

Нагреватель представляет из себя асбестоцементную трубу внешнем диаметром 12 см и длинной 25 см. На неё наматывается нихромовая проволока 0,6-0,8 мм с шагом 3-4 мм (шаг зависит от толщины проволоки), на 22-23 см. Можно размотать нихромовую спираль и использовать проволоку. Единственное требование - мощность 1 - 1,5 кВт (сопротивление 45-30 Ом ). Концы проволоки крепятся к винтам, вкрученным в трубу. Выводы сделаны из скрученной вдвое проволоки.

Сгоревший нагреватель. Причина - пролитый расплав.

Корпус можно сделать из того, что есть под рукой. Первоначально это был простой бидон из под молока, но в нём мало помещалось теплоиззоляции, так что после я нашёл трубу внутренним диаметром около 22 см и высотой 25 см.

В качестве теплоизоляции я использовал мелкий керамзит, можно использовать пенобетон. Ну если у вас есть оксид магния или что подобное, то тоже потянет, вот только надо его литров пять.

Крышка в моём варианте - кусок пенобетона толщиной 5 см, но можно и что - нибудь посложнее, главное это хорошая теплоизоляция.

Нагреватель обматывается в один слой асбестовым картоном, но можно использовать любой асбест - размочить в воде до состояния густой сметаны, наляпать сверху слоем 3-5 мм, а потом просушить. Помещается в корпус и засыпается теплоизоляцией. Внутрь трубы тоже сыплется теплоизоляция слоем 3 см, потом круг из асбестового картона, а на него какую - либо подставку высотой пару сантиметров, чтоб тигль не ставить на дно.

Особенности использования:

1. Для регулировки температуры необходим ЛАТр или другой регулятор мощности. Для нагрева печки требуется большая мощность, а для поддержания температуры достаточно 500-1000 Вт. Если при кратковременной работе с не очень большими температурами можно обойтись без регулятора, то около 1000'С или длительном нагреве он совершенно необходим. При приближении к этой температуре надо снижать мощность, иначе спираль перегорает. Температура спирали всегда выше температуры печки, а нихром плавится при 1300'С, так что нужно не перескачить этот порог.
2. При первом запуске надо включить треть мощности на час-другой, за это время испаряется вода из асбестоцемента - ктоже не знает, как взрывается шифер при резком нагреве в костре.
3. Желательно использовать контейнер для тигля, так как при разрушении тигля расплав закорачивает витки нагревателя и он сгорает.

Контейнер

4. Если нужна бескислородная атмосфера, на дно печки кидается несколько кусков древесного угля (можно ещё и в контейнер), этого достаточно для поддержания восстановительной атмосферы в печи.
5. Если необходимо примерно знать температуру, ориентируемся по цвету, или на контейнер с тиглем ставим "термометр", - нечто с несколькими углублениями, в которые кладём устойчивые вещества, имеющие чёткие температуры плавления, например NaCl, K2CO3 и др., по ним и смотрим.

Единственный конструктивный недостаток - это при длительной работе с высокими температурами происходит растрескивание асбестоцементной трубы. Однако, это ни на что не влияет - снаружи она сжата спиралью и теплоизоляцией и не разрушается. Конечно, труба из шамота более подходящая, вот только где её взять?

Вот такая печка, эксклюзив, так сказать. Кстати, её легко можно приспособить для работы в вакуме, если необходимо.

Fallen_Angel

Назад к Техчасти