Сушка силикагеля.

Предоставлено Заратустрой

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=482530

Моя тетя Илона прославилась тем что любит там всякие экспресс методы.
И на сей раз чертовка то что удумала не поверите !
Сушить силикагель в СВЧ печке.
КОЗЛЮ подумал если в микропорах силикагеля есть вода то в теории она должна
поглащать СВЧ излучение так же как и не связанная вода.
Решил проверить. Печь LG Русский Повар. На блюдечко насыпал сырой силикагель около 100 гр.
Поставил на 1 мин. через 40 сек. повалил пар. Силикагель сильно нагрелся и на его поверхности появилась
пленка воды (характерный блеск) и он стал сырой и скользкий на ощуп.
После 3-4 2 мин проходов и вуаля. Продукт готов. Сухой силикагель в СВЧ почти не нагревается.

Назад к Оглавлению