Синтез хлорсульфоновой кислоты.

Предоставлено Cosmopolit'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=313537

Свежеперегнанный 40% олеум помещают в перегонную колбу из тугоплавкого стекла, погруженную в охладительную смесь. Через трубку, доходящую до дна колбы, пропускают струю хорошо высушенного газообразного хлористого водорода до прекращения поглащения его олеумом. Полученную реакционную смесь разгоняют и собирают фракцию, кипящую в интервале 145-155 гр. Слабо окрашенный дистиллят очищают повторной перегонкой, собирая фракцию в интервале 149-151 гр. Выход 95-98% от теоретического.
Хлорсульфоновая кислота является одной из сильнейших кислот. Она разъедает корковые и резиновые пробки. Для ее приготовления следует применять прибор на шлифах.

Назад к Оглавлению