Как сделать штатив

Предоставлено МунЛайтом.

Чертёж:

Сразу только хочу предупредить, что техническую базу мне Господь подкинул неслабую - спасибо папе, умельцу-на-все-руки! В принципе, ничего нереального, но вот кое-какие детали могут быть проблемой - особенно кольца на штатив, к которым крепятся лапки.
У меня их очень много :)) Мой обожаемый папа в своё время купил по дешёвке два универсальных тренажёра - там они использовались для креплений. Кольцо представляется из себя ... ну, короче, кольцо, в котором две диаметрально противоположных дырки - в одной резьба - для крепления на трубе (кстати, не удовольствовайся простым болтом - сразу обязательно сделай на него какой-нить барашек, чтобы можно было рукой крутить. Проще всего просверлить головку болта и вставить в отверстие металлический стержень), а другая просто так - в неё я просунул винтик, на который и привинтил лапку.
Сами трубы, вообще говоря, имеют в России стандарный диаметр - 15, 25, 35, 45 и т.д. - это хорошо. Для наших целей взята была обычная канализационная труба на 25 мм длиной 80 см - мои кольца подходят к ней с зазором в два-три миллиметра.
Теперь - основание штатива. ПризнАюсь, я немало поломал над ним голову - каких только сумасшедших идей мне не приходило в мозг. На моей скромной кухне стоит газовая плита марки "ВЕРА-303" размером 50х50. Весьма стандартная, ИМХО, плита. Верхняя её крышка, та, на которой стоят сами конфорки, во-первых отдельная от остальной печки - под ней есть зазор мм в пять, а во-вторых она не плоская, а с этаким бортиком. В общем, смотри чертёж - там довольно правдоподобно всё изображено.
Основание штатива представляет прямоугольник из брусков - передний и боковые стоят вровень с плитой и как бы обхватывают её - фишка состоит именно в том, чтобы штатив как можно плотнее надевался на плиту - иначе ничего не выйдет. Задний же брусок стоит поверх плиты и отстоит на 5 см края - иначе там ему помешает всякая хрень. Сверху на этот прямоугольник прикручена ещё одна доска, пошире - для устойчивости. Чем она толще, тем лучше - моя около 9 см и скручена из двух досок. Потому что в неё вставляется труба. Эту доску нужно прикручивать не посередине, а как можно дальше назад - пока она не упрётся в заднюю пару конфорок. Иначе она сгорит. Естественно, использовать можно будет только переднюю пару.
А под этой доской перпендикулярно ей прикручена ещё одна, тонкая дощечка - она нужна для того, чтобы придать конструкции жёсткость в задне-переднем направлении и, самое важное, чтобы в этом месте штатив плотно прижимался к плите. Её толщина равна высоте этого самого бортика крышки плиты - опять см. чертёж. Иными словами, когда ты наденешь всю эту хрень, боковые бруски должны стоять вровень с бортиком, а перпендикулярная дощечка быть плотно прижатой к плите.
Далее. Перед тем, как собирать вышеупомянутый прямоугольник, измерь расстояние между верхним краем бортика крышки и центром щели между оной и остальной плитой. Теперь с внутренней стороны боковых и переднего бруска проведи линию на расстоянии, равном измеренному выше. Теперь с ВНУТРЕННЕЙ же стороны просверли по два отверстия ближе к краям - в них будут вставляться шурупы, которые намертво зафиксируют штатив на плите. Вообще, достаточно только четырёх шурупов - потом просто перестанешь закручивать ненужные. Диаметр отверстий, естесственно, такой, чтобы шурупы входили в них свободно, но не вываливались
Отверстие под трубу лучше всего просверлить пёркой соотв. диаметра, но у меня таковой не было, так что я просто высверлил его тонким сверлом по кругу (насквозь) и выбрал остатки стамеской. Труба, есстствнно, болталась, так что я забил туда клинья (с трёх сторон - с боков и сзади/спереди - смотря в какую сторону она имеет тенденцию наклоняться) и она встала как закопанная.
Вся эта процедура заняла у меня около четырёх часов одним раздумчивым июльским вечерком. Конструкцию же я обдумывал - ну, не меньше месяца. По ночам, знаете ли - бессонница-с… :):):)

Теперь - о лапках. Их я тоже сделал саморучно - из тех же самых барашков, колец и металлических полос. Изготовление трёх штук заняло поболее времени - два полных вечера. Притом имея отличный станок для резки металла :))) Ну да ничего, ножовочкой можно всё то же сделать - было бы желание!
В принципе, рассказывать особо не о чем - на чертеже всё и так видно. Только вот насчёт куда ввинчивается барашек-зажим: на пластину наклёпывается кусочек толстого металла - можно алюминия. В нём сверлится соотв. размера отверстие и нарезается резьба (при помощи инструмента под названием "метчик" - вообще, если вы не умеете нарезать резьбу, обязательно предварительно проконсультируйтесь с человеком, который умеет :))) А в противоположной пластине сверлится отверстие весьма бОльшего размера - ибо по мере завинчивания угол наклона изменится и болт будет смещаться. На саму рабочую часть лапки наклейте прокладки из кожи (НЕ резины) - она термо- и сольвенто-стойкая. Для нормальной работы, строго говоря, требуется 3 лапки - одна маленькая - под пробирку, термометр, маленькие фурики; вторая - большая - под обычные колбы и т.п., в неё должна влазить максимум бутылка из-под кетчупа (это литчный выбор моего друга НЕКОЗЛЮ в качестве основы для капельной воронки) и третья - тоже большая, с переменной длиной. Она, в отличие от двух предыдущих, не вращается - обратите внимание, необходимо крепить лапки к кольцу ОДНИМ болтиком - возможность менять угол их наклона очень важна. Справедливости ради надо сказать, что лапка с переменной длиной как таковая не разу НЕКОЗЛЮ не понадобилась, но вторая большая лапка всё равно нужна. И - ах, да, длину всех из них нужно расчитать таким образом, чтобы колба находилась над конфоркой. Ну, это вы и сами, я надеюсь, поняли.

Вот так. Хочу вас очень настоятельно увещевать: отнеситесь очень внимательно ко всем этим вопросам - если ты собрался пользоваться чем-то не раз, не два, а всегда - сделай всё по максимуму аккуратно и удобно - вплоть до того, с какой стороны тебе удобней барашек прикручивать. Это действительно стОит того - гораздо, гораздо меньше отнимет времени и энергии, нежели потом всё время мучиться или переделывать десять раз. Никаких сокращений и "и так сойдёт"!
Это я говорю не из дешёвого пижонства, а из практического опыта - трудного и полного обломов :)))

Назад к Техчасти