Магнитгая мешалка своими руками.
Предоставлено Шпоном.
Взято с Диссоциатива

Не знаю насколько это актульно, но мож кому-то и пригодится...
Берем дисковод на 5"25 и аккуратно вывинчиваем оттуда двигатель (который дискету крутит) вместе с платой. В моем случае на плату шло 4 провода - синий, красный, бирюзовый и еще красный. Два первых - питание мотора, соотв. плюс и минус, бирюзовый - типа сигнал пуска-останова (точнее не знаю, он просто в воздухе у меня висит), и последний красный - питание оптопар. Подключаем два первых провода к блоку питания (соблюдая полярность, а то пиздец микросхеме будет!), вообще-то там 12 В, но от 6 тоже неплохо работает, и логика не греется. На шпиндель приклеиваем продолговатый магнит, длиной 10-15 см и с полюсами на концах (это важно!!!). Потом вся эта херня монтируется в корпус магнитом кверху, корпус должен быть немагнитным (алюминий - самое то, или текстолит на крайняк). Если нет возможности достать фирменный магнитик в стекле или тефлоне можно намагнитить обычный гвоздь (на заводах есть станки соответствующие), сунуть в кусок стеклянной трубки и запаять концы.
Если хотите еще и скорость регулировать - выдерите с платы стоящий там многооборотный подстроечник и припаяйте проводами обычный переменник с таким же номиналом.
Единственное, что херово - что очень трудно заставить такую мешалку еще и греть, но работа над этим идет!
P.S.: Для меня это стало реальной альтернативой фирменной мешалке за сотню баксов. Лучче их на реактивы потратить, вот. :)

Назад к Техчасти