Прибор для электролиза.

Предоставлено Fallen_Angel'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=366798

Необходим мощный источник постоянного тока, например зарядное устройство для аккумуляторов, сварочный трансформатор (постоянное напряжение!) - в зависимости от количества пиперидина, которое вы будете делать. Чем меньше ток, тем больше требуется времени, при слабом токе и больших загрузках могут потребоваться несколько дней (недель), так что не скупитесь на мощность.
В моём случае блок питания с максимальным током 50 Ампер и напряжением 20 Вольт (как видите, максимальная мощность 1 кВт, что не так уж много, как хотелось бы). Желательно наличие плавной регулировки тока, или в крайнем случае ступенчатого.
Кроме того нужен амперметор, чтобы знать протекающий ток.
Всё это можно найти на радиорынке или на птичке, - трансформатор (20-50 А ,можно и больше, 10-30 В; желательны отводы через каждые 3-5 Вольт), мощные диоды (50 А или больше), амперметор постоянного тока (~50 А максимальный ток, который будете мерить) и шунт для него (50 А). Всё вместе - рублей за 500-1000. Если сам не силён в электронике - могут сделать на заказ.

Не знаю, дорого это или нет, но электросинтез может заменить кучу дорогих реактивов и упростить синтез до неузнаваемости. Кроме того сделать аппарат нужно 1 раз, а реактивы покупать постоянно.

Следующий этап - изготовление прибора для электролиза.

Основная проблема, с которой я столкнулся - выбор материала диафрагмы. После долгих творческих мучений я нашел подходящие: Керамическая плитка, глянцевое покрытие удалить болгаркой. Для очистки плитки 20*30 см нужно минут 10 ; Или стеклоткань в несколько слоёв, проклеенная силикатным клеем, высушенная и обработанная соляной кислотой. Её можно использовать в любых кислотных растворах, в щелочах она растворяется.
Стеклоткань наматывается на подходящий каркас, проклеевается силикатным клеем, разведённым водой 1:1, сушится и обливается кислотой. После промывки мы получаем прекрасную диафрагму. Основное требование - если в неё нальть воды, то вода НЕ ДОЛЖНА ТЕЧЬ, допускается 1 капля за несколько секунд. Преимущество - можно кинуть в банку или ведро, легко изготавливается.
Если используете керамическую плитку, то её жестко закрепляете с помощью битума, при проверке водой - допускается 1 капля за несколько секунд. Преимущества - устойчива в щелочах.
В моём случае коробка сделана из тексталита, диафрагма из керамики, закреплена битумом со смешением от центра. Объем одной камеры 2,5 л, другой 1,2 л.

Электроды сдаланы из свинца, отлитом между двумя фанерками. Я использовал свинецовую оболочку с кабеля, но лучше использовать свинец ч, чда или хч.

Вот, собственно и всё оборудование. На самом деле ничего сложного, можно сделать за пару дней.

Назад к Техчасти