Маленькие хитрости .

Предоставлено Traid'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=383844

Ввиду того, что сегодня медленно катаю подшипники в чайнике, то вместо того, чтобы при вспоминании ОЧЕРЕДНОГО маленького хитрого приема в технике лабораторной работы создавать НОВУЮ тему, предлагаю создать ветку, в которой бы скидывались по три копейки со всего свету...Мож кому и на "мерс" хватит..:-)) Закончим эту недолгую эротическую ПРЕЛЮДИЮ и начнем...

Итак, раз уж о сексе....В настоящий момент (в буквальном смысле) удачно использую резино-техническое изделие №2 (презерватив) в качестве удобного девайса для присыпания сыпучего в-ва (измельченная сера) к реакц.смеси, в которую нежелателен доступ воздуха и влаги (или постоянное открывание-закрывание колбы) - в данном случае это раствор фенилмагнийбромида в эфире. Сера засыпается через горлышко обрезанной пластиковой бутылки из-под пива (т.е это еще один полезный прибамбас, удобен также при наливании жидкого азота в стеклянный дъюар) в презерватив, напяливается на горлышко колбы и с помощью резинок для денег закрепляется. Порошок дозами присыпается в реакционную смесь.

Вот мои три копейки. Раз уж такая хренотень с оборудованием пошла в Расее...
Покедова!

Предоставлено Traid'ом

Итак, продолжим...Что-то у меня впечатление, что ввиду нижеследующего меня могут посчитать сексуальным маньяком...:-))

Значит суть проблемы - не сталкивались с тем, что при отсасывании чего-либо на водоструе ч/з воронку Бюхнера (в, как правило, в одноименную же колбу) постоянно подсасывает м/д воронкой и горлом колбы? Всякие половинчатые методы вроде наматывания изоленты, уплотнения резинеовой перчаткой и пр. пластилины ( на мокрую поверхность :-)) ) - временное и ненадежное решение...Так вот, однажды я уведел у знакомых такую хрень - они разрезали МАТОЧНОЕ кольцо (испльзуемое для извращенной формы контрацепции, на мой взгляд) и налялили эту половинку от бублика на горловину колбы Бунзена. Теперь, ВНЕ зависимости от диаметра используемой воронки (главное, чтобы она вообще в горло влезала) место соединения САМОуплотняется под действием вакуума этого fa..en водоструя. Сами понимаете, вышеозначенное сырье закупается в аптеках.
ПыСы: Интересно, как аптекари будут смотреть (и что думать) на мужика, покупающего маточное кольцо? :-))

Предоставлено Experimentator'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=436006

Вложу и я свои копеечки
Всем свимам приходится время от времени обращаться с весьма ядовитыми в-вами
Среди них попадаются я слышал тааакие на которые даже смотреть опасно – рак глаз будет(поэтому их обычно в темных банках дерЖУТЬ!)
Некозлю например очень не любит дышать Me2SO4, CH3I, i-PrBr, HCl, Cl, Br, ну и колечком что и на мизинец не налезет(C6H6) тоже не любит
К сожалению в его «эффективно действующем вытяжном шкафу», кто-то догадался(придет же в голову такое J) поставить раковину, ванну(спасибо хоть унитаз в другом месте поставили), и белье стираное развесить, и так в планировке всех гродских панельных жилых домов почему-то, при этом окружающие совсем забыли про истинное предназначение этого помещения J
Ладно к делу: чтоб работая с дрянью в ванной не очень травиться Некозлю использует резиновый шланг тот-же что обычно подводит воду к обратному холодильнику.
Один конец шланга суем в, грубо говоря, рот и используем его для вдыхания воздуха, вЫдыхаем же воздух носом, надеюсь ясно, что другой конец этого шланга в это время должен лежать себе спокойно в коридоре(подальше кстати от любопытных пчел J).
те кому процесс кажется сложным отправляются отходить( J ---> L ) и тренироватся,
те кому процесс кажется глупым отправляются дышать Me2SO4,
остальные могут приступать к выполнению намеченой лабораторной работы.
Мда вот еще:
Надо было Некозлю декарбоксилировать одну очень полезную аминокислоту
А мешалки и колбы многогорлой небыло – дык голь на выдумки хитра
Взял он колбу с ОХ, взял стеклянную палочку 50см длина 4 мм диаметр, с помощью горелки(или спиртовки) согнул её на конце буквой «L» , сунул палку в колбу загогулиной внутрь, надел ОХ, причем палка через ОХ насквозь внутри проходит(ах да – ОХ шаровой у меня), а на вершине ОХ закрепил движок от дисковода, и резиновой трубочкой кинематически соединил конец стеклянной палочки торчащей сверху из Обратного Холодильника с винтиком вкрученым в маховик мотора(не у всех дисководных моторов такой винтик есть, я какраз сам его термоклеем приклеил).
Жаль что L образная загогулина хорошо перемешивает только жидкости, для взвеси не эффективно, поэтому L образная часть была доработана до U образной, и была сделана вторая секция стеклянная(типа лопасть), форма которой обычно рамка типа низкого и широкого треугольника(должна подобраться под конкретную колбу и ее горлшко -чтоб внутрь влезла и перемешивала все нормально, по сторонам не вихляла), лопасть суем внутрь колбы, подцепляем ее как крючком U обр. палочкой и т.д.
Вот еще:
Если внутрь 20 кубового шприца положить кружок вырезнный из «синей»(крупные поры) фильтровальной бумаги, равного с внутренним диаметром шприца диаметром, прижать поршнем его к дну шприца, потом аккуратно(чтоб кружок на дне остался) вынуть поршень и налить внутрь взвесь, вставить поршень и нажать,- получаем быструю фильтрацию небольших(до 25 мл) количеств взвесей, да еще и выжимаем осадок подконец J. Что клево,- взвесь не подтекает под кружок даже в самом начале процесса.
Что-то я разошелся. Удачи.

Продолжение следует!

Назад к Техчасти