Печь Фуко.

Предоставлено Zealot'ом

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=405186

Как вы знаете, мощность определяется по формуле N=U*I. В традиционных высокочастотных индукционных печах мощность и, как следствие, тепловыделение зависит от повышения значения U в расплавляемом теле. Т.е. при повышении частоты, при очень быстрых изменениях величины тока, когда отношение дельта_i/дельта_t становится очень большим, даже в линейных проводниках возникает очень большая ЭДС самоиндукции и проводник плавится. Но этот путь не единственный. Возможно добиться повышения тепловыделения в проводнике за счет увеличения I. Это достигается увеличением сечения самого проводника. Т.е. ЭДС индукции остается прежней (ибо дельта_Ф/дельта_t осталось прежней), а сопротивление проводника уменьшилось. Вследствие этого индукционный ток I возрастет, а нагрев проводника увеличится.

Конструкция печи Фуко предельно проста, стоимость мизерна, а ее изготовление займет менее двух часов. Для изготовления печи понадобится большая бабина с обычным медным проводом диаметром 0,31-0,45 марки ПЭВ. Такие бабины продаются на рынке у дедков по 200-300 рэ. Желательно брать бабину на кило. Приносите бабину домой, отдираете один торец, ломаете тисками цилиндр, аккуратно снимаете провод и тут же перетягиваете его в трех местах асбошнуром - чтоб не размотался. Затем достаете второй конец провода, который обычно прячут внутри, зачем-то, и подсоединяете к ним провод с вилкой. Насаживаете этот проволочный «бублик» на небольшой керамический цветочный горшок. В горшок насыпаете окиси алюминия, ставите тигель. Все, печь готова.
В такой печи можно плавить практически любые металлы и готовить их сплавы. Время расплавления припоя - 10-20 мин, цинка 30-40 мин, алюминия – 50-60 мин (в зависимости от величины кусков), меди - полтора часа, железа - 50-60 мин, никеля – 40-50 мин.
Лучше бросать крупные куски, т.к. они быстрее плавятся. Тигель закрывается крышечкой, а сверху эта хня накрывается слепленной алебастровой крышкой.

Что самое интересное, - из-за того, что индуктивность вторичной обмотки (фигни которую мы плавим) стремиться к нулю, наведение в первичной обмотке практически отсутствует, а значит и потери в ней минимальны и, как следствие, энергопотребление такой печи ничтожно.

Назад к Техчасти