Смазки для кранов и шлифов.

См. https://www.the-hive.ws/forum/showflat.pl?Number=376727

Zealot

Я смазываю апиезоном М или L неважно, есть еще фирменные смазки Унихром А,Б. Все они держат бром.
Diafrag

для вакуумной перегонки я недавно открыл для себя Циатим-201, это смазка для радиотехнического оборудования, электромеханических приборов и точных механизмов. пластмассовая баночка 15грамм, 12 рублей в радиотоварах. не течет как вазелин. для делительной воронки еще не пробовал, должно подойти.
Narayana
Химия и Жизнь - XXI век

"...сплавить на водяной бане вазелин и пчелиный воск (3:1) либо вазелин и безводный ланолин (1:1)."

Это для вакуума.

--------------------------------------------------------------------------------
Иа
fallen_Angel

Коль заговорили о смазках, подскажите, чем смазывать шлиф вакум-эксикатора? Чтобы легко достать было.

Сам я пробовал вазелин, солидол, литол, - эти смазки плохо держат вакум, через несколько минут покрываются сетью "узоров" и происходит проскок воздуха. Я пробовал загустить их парафином, это немного помогает (только чуть-чуть), но оторвать крышку после очень, очень сложно - напрочь прилипает.
oio

В справочниках и руководствах смази загущают сырым каучуком, я пробовал так: в горячий вазелин (100С или чуть поболее) добавляю немного обычной жевательной резинки (этил каучук)(хорошо прожеванной), тшательно перемешиваю и немного загущаю парафином. 10мл хватет надолго. Соотношение на глаз по густоте. Вместо парафина можно использовать полиэтилен мелко нарезанный, но тогда сначала добавлять надо полиэтилен и минут 20 проварить при 130 в вазелине. В общем на безрыбье и рыба раком.
Garin

Вот несколько сканированых страничек посвященных
разным замазкам:
http://chembook.narod.ru/Others/Smazki.djv
Из книги "Лабораторная техника органической химии"
Усидчивости не хватает сосканить ее до конца
Почти 800 страниц, однако.

Назад к Техчасти